Дозатор TopPette 8-канальный переменного объема 5-50 мкл

Количество каналов – 8 каналов.

Принцип дозирования - воздушное замещение.

Диапазон дозирования – 5-50 мкл.

Дискретность – 0,5 мкл

Точность: объем 50 мкл – ±2,00%, ≤1 мкл; объем 25 мкл – ±4,00%, ≤1 мкл; объем 5 мкл – ±20,00%, ≤1 мкл.

Погрешность: объем 50 мкл – ±0,80%, ≤0,4 мкл; объем 25 мкл – ±1,60%, ≤0,4 мкл; объем 5 мкл – ±8,00%, ≤0,4 мкл.

Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования.

Наличие установки объема со щелчком.

Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования.

Цвет дисплея – белый. Цвет цифр – черный.

Материал дозатора: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал калибровочного ключа: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал держателя (крепления) для дозатора: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал наконечника: PP (полипропилен).

Возможность калибровки.

Вес – ±143г.

Длина дозатора – ±259.50 мм.

Комплектация дозатора TopPette:

Дозатор – 1 шт.,

Калибровочный ключ – 1 шт.,

Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.,

Наконечник – не более 1000 шт.,

Сертификат контроля качества – 1 шт.

Пробирка со смазкой 1,5 мл - 1 шт.

Информация и данные о поверке Товара размещена на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1400191>

Сопроводительные документы:

Регистрационное удостоверение (Федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и развития)

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный срок – 1 год.