Дозатор TopPette 1-канальный переменного объема 20-200 мкл

Количество каналов – 1 канал.

Принцип дозирования - воздушное замещение.

Диапазон дозирования – 20-200 мкл.

Дискретность – 1 мкл.

Размер посадочного конуса – 5 мм

Точность: объем 200 мкл – ±0,80%, ≤1,6 мкл; объем 100 мкл – ±1,60%, ≤1,68 мкл; объем 20 мкл – ±8%, ≤1,6 мкл.

Погрешность: объем 200 мкл – ±0,30%, ≤0,6 мкл; объем 100 мкл – ±0,60%, ≤0,6 мкл; объем 20 мкл – ±3%, ≤0,6 мкл.

Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования.

Наличие установки объема со щелчком.

Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования.

Цвет дисплея – белый. Цвет цифр – черный.

Материал дозатора: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал калибровочного ключа: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал держателя (крепления) для дозатора: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол). Материал наконечника: PP (полипропилен).

Возможность калибровки.

Вес – ±77г.

Длина дозатора – ±235.70 мм.

Комплектация дозатора TopPette:

Дозатор – 1 шт.,

Калибровочный ключ – 1 шт.,

Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.,

Наконечник – не более 1000 шт.,

Сертификат контроля качества – 1 шт.

Пробирка со смазкой 1,5 мл - 1 шт.

Информация и данные о поверке Товара размещена на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1400191>

Сопроводительные документы:

Регистрационное удостоверение (Федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и развития)

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный срок – 1 год.